|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mode Examen** | **Texas Instrument****TI-82 Advanced** |

## Mettre sa calculatrice en mode examen

|  |  |
| --- | --- |
| Allumer sa calculatrice (**ON** ) tout en appuyant sur les touches **annul**  et **entrer** .  Appuyer sur une touche.  La diode qui clignote permet de constater que la calculatrice est en mode examen.  Remarque importante :  Le mode examen supprime tous les programmes de la calculatrice. |  |

## Sortir du mode examen

|  |  |
| --- | --- |
| La calculatrice doit recevoir une information d'une autre calculatrice ou d'un ordinateur à l'aide d'un émulateur.   * Connecter la calculatrice en mode examen (appelée calculatrice E) avec une autre calculatrice (appelée calculatrice A).   Depuis la calculatrice E, instruction **échanger** (**2nde** **X,T,θ,n**). Dans la rubrique RECEVOIR, appuyer sur **entrer**.  Depuis la calculatrice A, instruction **échanger** (**2nde** **X,T,θ,n**). Sélectionner par exemple une liste, et le transmettre à la calculatrice E.   * Avec un ordinateur, connecter la calculatrice avec un câble. Ouvrir le logiciel TI Connect CE qui permet d'importer un fichier vers la calculatrice (Liste, Matrice, Variable…). S'il n'y a pas de fichier lisible, le copier de la calculatrice.   L'arrêt du clignotement de la diode permet de constater que la calculatrice est sortie du mode examen.  Remarques :  Par cette manipulation, deux calculatrices en mode examen peuvent simultanément sortir de ce mode.  Il est possible de faire cette manipulation en connectant une TI-82 Advanced à une TI-83 Premium CE. |  |