|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mode Examen**  | **Texas Instrument****TI-82 Advanced** |

## Mettre sa calculatrice en mode examen

|  |  |
| --- | --- |
| Allumer sa calculatrice (**ON** ) tout en appuyant sur les touches **annul**  et **entrer** .Appuyer sur une touche.La diode qui clignote permet de constater que la calculatrice est en mode examen.Remarque importante :Le mode examen supprime tous les programmes de la calculatrice. |   |

## Sortir du mode examen

|  |  |
| --- | --- |
| La calculatrice doit recevoir une information d'une autre calculatrice ou d'un ordinateur à l'aide d'un émulateur.* Connecter la calculatrice en mode examen (appelée calculatrice E) avec une autre calculatrice (appelée calculatrice A).

 Depuis la calculatrice E, instruction **échanger** (**2nde** **X,T,θ,n**). Dans la rubrique RECEVOIR, appuyer sur **entrer**. Depuis la calculatrice A, instruction **échanger** (**2nde** **X,T,θ,n**). Sélectionner par exemple une liste, et le transmettre à la calculatrice E.* Avec un ordinateur, connecter la calculatrice avec un câble. Ouvrir le logiciel TI Connect CE qui permet d'importer un fichier vers la calculatrice (Liste, Matrice, Variable…). S'il n'y a pas de fichier lisible, le copier de la calculatrice.

L'arrêt du clignotement de la diode permet de constater que la calculatrice est sortie du mode examen.Remarques :Par cette manipulation, deux calculatrices en mode examen peuvent simultanément sortir de ce mode.Il est possible de faire cette manipulation en connectant une TI-82 Advanced à une TI-83 Premium CE. |       |